**08.05.2020.**

**Правила безопасной работы с сельскохозяйственным инвентарем.**

**Правила работы с лопатой.**

1. Перед началом работ, следует проверить исправность инструмента.
2. Использовать лопату лишь по ее прямому назначению.
3. Не перегружай лопату землей: нагружай ее не более чем на 1/3 штыка.
4. Переноси лопату в вертикальном положении, острием вниз.
5. Вскапывая почву лопатой, работай попеременно, то правой, то левой ногой.
6. Во время работы лопатой не направляй ее рабочую часть на окружающих.
7. По окончании работы - очисти острие лопаты, сними рабочую одежду и тщательно вымой руки.

**Правила при работе с граблями.**

1. Перед началом работ следует проверить исправность инструмента (режущие части должны быть остро заточены, рукоятки – надёжно закреплены).

2. Использовать грабли можно только по их прямому назначению.

3.  Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (грабли) в вертикальном положении, рабочей частью вниз.

4. Нельзя бросать инструмент, передавать их нужно из рук в руки.

5. Нельзя находиться вблизи (сзади) человека, работающего граблями.

6. Для защиты рук рекомендуется пользоваться перчатками и рукавицами.

**Задание:** учить правила безопасной работы с сельскохозяйственным инвентарем.